


CHECK1





PC輸入0:






PC輸入1:






CHECK2


實際電壓0 推測電壓0




實際電壓0.5 推測電壓0.5




實際電壓1 推測電壓1




實際電壓1.5 推測電壓1.5



實際電壓2 推測電壓2



實際電壓2.5 推測電壓2.5



CHECK3